

ตลาดสดบ่อล้อ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ข้อมูล ณ วันที่   30  มกราคม พ.ศ. 256๖
	ประเภท
	ตลาดประเภทที่ 1
	ผลการประเมิน


	ตลาดประเภทที่ 1
ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร

	1.ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร  อย่างน้อย  1  ทาง
	ตามเกณฑ์

	
	2.ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร  มั่นคงและแข็งแรง
	ตามเกณฑ์

	
	3.หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟแข็งแรงทนทานความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอาอากาศของตลาด 
	ตามเกณฑ์

	
	4.พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น
	ตามเกณฑ์

	
	5.ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า  2 เมตร
	ตามเกณฑ์

	
	6.เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่นสุนัข มิให้เข้าไปในตลาด
	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

	
	7.การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
	ตามเกณฑ์

	
	8.ความเข็มของความสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200  ลักซ์
	ความสว่างเพียงพอ 

	
	9.แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1.5  ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง
	ตามเกณฑ์

	
	10.น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ  วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย
	

	
	ก.มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด  1 จุดต่อจำนวนแผงจำน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง  ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง
	ตามเกณฑ์

	
	ข. มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ
	ตามเกณฑ์

	
	ค.มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก 100  แผง เศษของ  100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น  100  แผง
	ตามเกณฑ์

	
	11.ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 
	ตามเกณฑ์

	
	12.การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
	ตามเกณฑ์






	ประเภท
	ตลาดประเภทที่ 1
	ผลการประเมิน


	ตลาดประเภทที่ 1
ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร

	13.ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง
	ตามเกณฑ์

	
	14.ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาด
	ตามเกณฑ์





ผู้รายงานข้อมูล                                                                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล

			
(นางวณิชยา  ภักดีชน) 							(นายบำเพ็ญ  เจียะรัตน์)
    รองปลัด อบต.                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว



















ชื่อตลาด   ตลาดใหม่บ่อล้อ  
ข้อมูล ณ  วันที่    30  มกราคม พ.ศ. 256๖


	ประเภท
	หลักเกณฑ์
	ผลการประเมิน


	ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร
	1.ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
	ตามเกณฑ์

	
	2.บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น  สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์
	- แผงขายสินค้าไม่ได้จัดแยกประเภทให้เป็นสัดส่วน
-พื้นถมด้วยหิน

	
	3.แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่ายมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้
	-แผงจำหน่ายทำด้วยไม้ หรือบางแผงแม่ค้าจัดหาโต๊ะพับมาเอง

	
	4.น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ
	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

	
	5.ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง  
	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

	
	6.กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
	 - ไม่มีโครงสร้าง เสา  หลังคา
- แม่ค้าจัดร่มส่วนตัวมาใช้เอง

	
	7.ต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม  ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
	ตามเกณฑ์








	ตลาดประเภทที่ 2
	หลักเกณฑ์
	ผลการประเมิน


	ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร
	8.ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน  

	ตามเกณฑ์




ผู้รายงานข้อมูล                                                                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล



(นางวณิชยา  ภักดีชน) 							(นายบำเพ็ญ  เจียะรัตน์)
    รองปลัด อบต.                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว





































